1. Viene pubblicato il file “C.2 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA\_R2” che sostituisce e aggiorna il precedente file “C.2 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA”.
2. A pag. 17 del documento RIAPERTURA CONFRONTO per mero arrero materiale la parte “*Ra = valore offerto dal concorrente a, calcolato come media aritmetica del costo espresso in €/PL offerto dal concorrete per eseguire la manutenzione ordinaria sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai punti luminosi oggetto dei servizi energetici e ai punti luminosi relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica. Rmax= valore dell’offerta più conveniente.”* Viene sostituita con“*Ra = valore dello sconto offerto dal concorrente a, calcolato come media aritmetica dello sconto offerto dal concorrete per eseguire la manutenzione ordinaria sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai punti luminosi oggetto dei servizi energetici e ai punti luminosi relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica. Rmax= valore dello sconto medio offerto dell’offerta più conveniente.”*
3. Gli importi inseriti al punto 2 e 3 dell’art. 3 del Capitolato Prestazionale sono stati calcolati considerando i prezzi unitari di manutenzione ordinaria messi a base d’asta per i punti luce oggetto della manutenzione nei 5 anni dell’eventuale servizio richiesto dall’Ente. L’annualità di partenza del servizio di manutenzione non è definita e vincolante per l’ente pubblico.
4. A pag. 9 del Capitolato Prestazionale nel paragrafo dedicato agli “Interventi con cadenza semestrale” la frase “*Verifica dello stato dell’impianto di terra*” viene aggiornata e sostituita con la frase “*Verifica dello stato dell’impianto di terra sul 10% degli impianti totali oggetto del servizio. Gli impianti oggetto delle verifiche saranno scelti dall’Amministrazione anche su segnalazione dell’Appaltatore così da garantire che tutti i quadri vengano verificati nell’arco di durata dell’appalto”* mentre la frase “*Verifica della stabilità dei sostegni, con accertamento del grado di corrosione della base, se metallici, e della consistenza del cemento, se in c.a.c., in modo da evitare qualsiasi rischio di distacco o caduta dei medesimi.*” viene aggiornata e sostituita con la frase “*Verifica della stabilità dei sostegni, con accertamento del grado di corrosione della base, se metallici, e della consistenza del cemento, se in c.a.c., in modo da evitare qualsiasi rischio di distacco o caduta dei medesimi. La verifica dovrà essere fatta su un numero di pali pari al 10% dei pali totali oggetto del servizio. I pali oggetto delle verifiche saranno scelti dall’Amministrazione anche su segnalazione dell’Appaltatore così da garantire che tutti i pali vengano verificati nell’arco di durata dell’appalto*”.